Biuro Zakupów

BZ.261.45.2020

Warszawa, dnia 28 lipca 2020 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację dachu budynku magazynowego w Składnicy ARM
w Komorowie – znak sprawy: BPzp.261.45.2020*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Czy w zakres zamówienia wchodzi demontaż i montaż nowych rynien?

**Odpowiedź:**

Demontaż i montaż nowych rynien został wykonany w I etapie termomodernizacji i nie jest objęty przedmiotem niniejszego postępowania.

**Pytanie 2:**

Czy w zakres zamówienia wchodzi demontaż i montaż nowych rur spustowych?

**Odpowiedź:**

Demontaż i montaż nowych rur spustowych został wykonany w I etapie termomodernizacji i nie jest objęty przedmiotem niniejszego postępowania.

**Pytanie 3:**

Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie złącz kontrolnych w instalacji odgromowej?

**Odpowiedź:**

Złącza kontrolne zostały wykonane w I etapie termomodernizacji i nie są objęte przedmiotem niniejszego postępowania.

**Pytanie 4:**

Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie zwodów pionowych instalacji odgromowej?

**Odpowiedź:**

Zwody pionowe instalacji odgromowej zostały wykonane w I etapie termomodernizacji i nie są objęte przedmiotem niniejszego postępowania.

**Pytanie 5:**

Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie obróbek blacharskich?

**Odpowiedź:**

Wszystkie obróbki blacharskie zostały wykonane w I etapie termomodernizacji
i nie są objęte przedmiotem niniejszego postępowania.

**Pytanie 6:**

Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie kantówki do mocowania płyt styropapy?

**Odpowiedź:**

Kantówka do mocowania płyt styropapy została wykonana w I etapie termomodernizacji i nie jest objęta przedmiotem niniejszego postępowania.

**Pytanie 7:**

Prosimy o podanie parametrów materiałów papy.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć następujące parametry:

- Papa nawierzchniowa SBS 250 5,6 mm zgodnie z STWIOR;

- Papa podkładowa SBS 250 min. gr 2,4 mm zgodnie z Przedmiarem robót.