Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Opaska zaciskowa CAT**

Opaska zaciskowa do tamowania masywnego krwotoku i urazowych amputacji, charakteryzująca się:

- możliwością regulacji o skoku umożliwiającym szybką regulację poziomu ucisku,

- wytrzymałym materiałem o strukturze zabezpieczającej przed ześlizgiwaniem się opaski,

- mocnym zapięciem na rzep,

- posiadaniem krępulca, którego zadaniem jest zwiększenie ucisku do całkowitego   
 zatrzymania przepływu krwi po kilkukrotnym przekręceniu,

- posiadaniem blokady naciągu przed rozluźnianiem oraz przed przypadkowym rozpięciem w wyniku zahaczenia się opaski,

- konstrukcją umożliwiającą łatwe założenie opaski jedną ręką,

- miejscem do zapisania informacji o czasie jej założenia,

- numerem NSN (NATO Stock Number),

- obecnością w wykazie oraz zgodność z wytycznymi CoTCCC.

Dodatkowo opaska zaciskowa powinna być zapakowana w kompaktowy sposób i wykonana z materiałów, zapewniających minimalizację masy towaru.

**Inne wymagania:**

1. Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, przez okres równy okresowi trwałości towaru określonego przez producenta towaru,
2. Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, przez okres równy okresowi trwałości towaru określonego przez producenta towaru,
3. Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu RARS,
4. Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r.   
   o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada deklaracje zgodności oraz certyfikat (jeżeli dotyczy), aktualne na dzień dostawy towaru,
5. Towar musi zostać dostarczony na certyfikowanych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 m.