**Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu**

**Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty**

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa Oferenta  |  |
|  | Adres Oferenta |  |
|  | Telefon |  |
|  | Faks/E-mail  |  |
|  | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami *o ochronie danych osobowych* | TAK / NIE\* |
|  | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. *o ochronie informacji niejawnych* w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE**\*** |
|  | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną **w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej** **(w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)** |  |
|  | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie **złożony wniosek do Agencji** o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych **(w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)** |  |
|  | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych **(w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6)**  |  |
|  | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki postępowania oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
|  | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki postępowania |  |

*\* niepotrzebne skreślić*

Proszę o podanie danych dotyczących towaru zgodnie z poniższą tabelą.

**Tabela nr 1: Dostawa namiotów wielofunkcyjnych z wyposażeniem.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wyrobu** | **Rozmiar** | **Nazwa własna****typ/model** | **J.m.** | **Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dn. 29.11.2024 r.**  | **Cena jednostkowa z podatkiem VAT****(zł)** | **Stawka VAT****(%)** | **Wartość ogółem z podatkiem VAT****(zł)** | **Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach)** | **Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach)** | **Nazwa producenta**  | **Siedziba producenta****(kraj)** | **Miejsce produkcji (kraj)** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Namioty wielofunkcyjne z wyposażeniem  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **SPEŁNIA (TAK) /****NIE SPEŁNIA (NIE)** | **UWAGI** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Namiot oraz wszystkie elementy wyposażenia namiotu powinny być przystosowane do używania i przechowywania:1) przy temperaturze otoczenia i jej wahaniach od -30°C do +50°C,2) przy wilgotności względnej powietrza od 20% do 100%,3) przy bezpośrednim oddziaływaniu promieni słonecznych,4) przy obciążeniu śniegiem minimum 20 kg/m²,5) przy obfitych opadach deszczu (wodoszczelność min. 90 cm H2O/2h wg. normy PN-EN-1734). |  |  |
|  | **Stelaż namiotu:** |  |  |
| 2. | Minimalne wymiary po rozstawieniu: długość 5,5 m, szerokość 5,5 m, wysokość ściany 1,8 m, wysokość na środku 2,6 m  |  |  |
| 3. | Wykonany z aluminium lub stali o średnicy minimum 35 mm, wytrzymały, lekki i odporny na korozję |  |  |
| 4. | Segmentowy, zapewniający szybki i bezproblemowy montaż/demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi  |  |  |
| 5. | Posiada zaczepy do montażu oświetlenia |  |  |
|  | **Poszycie namiotu:** |  |  |
| 6. | Czasza wykonana z tkaniny nieprzepuszczającej światła, poliestrowej lub poliestrowo-bawełnianej, powlekanej, o gramaturze minimum 600 g/m2  |  |  |
| 7. | Materiał w przypadku powleczenia: Hypalon lub kauczuk chloroprenowy lub polichlorek winylu  |  |  |
| 8. | Zakres temperatury użytkowania tkaniny min. od -40°C do +80°C |  |  |
| 9. | Wykończenie powierzchni gładkie  |  |  |
| 10. | Czasza podwieszana do stelażu za pomocą linek lub mocowana na stelażu, minimalizując czas potrzebny do rozstawienia namiotu |  |  |
| 11. | Powłoka zapewniająca wodoodporność i oddychalność |  |  |
|  | **Charakterystyka:** |  |  |
| 12. | Dwa wejścia umieszczone na ścianach szczytowych, zamykane na zamek błyskawiczny  |  |  |
| 13. | Okno(a) z moskitierą umieszczone na dłuższej ścianie namiotu |  |  |
| 14. | Otwór(y) służące do podłączenia nagrzewnic |  |  |
| 15. | Tropik i podpinka wykonane z tkaniny trudnopalnej, tkanina podpinki odporna na rozdarcia, posiadająca atest PZH, tropik tożsamy z materiałem czaszy.  |  |  |
| 16. | Podłoga zintegrowana z poszyciem namiotu, co zapewnia ochronę przed wnikaniem wody oraz insektów, odporna na przetarcia i wilgoć. Wykonana z trudnopalnej tkaniny powlekanej polichlorkiem winylu  |  |  |
| 17. | Kolor khaki lub kolor maskowania zasadniczego |  |  |
| 18. | Tkaniny użyte do wykonania części składowych namiotu powinny być trudnopalne i samogasnące (wg. normy PN-EN ISO 6940)  |  |  |
|  | **Zestaw oświetleniowy:** |  |  |
| 19. | Składający się z minimum 2 lamp, w hermetycznych kloszach ochronnych o stopniu ochrony IP 54, z przewodem zasilającym o długości minimum 4 mb |  |  |
| 20. | Lampy posiadające możliwość łączenia szeregowego, z możliwością montażu na stelażu |  |  |
| 21. | Strumień świetlny minimum 2600 lm |  |  |
| 22. | Napięcie zasilania - 230 V, 50/60 Hz |  |  |
| 23. | Pobór mocy - 40 W |  |  |
| 24. | Stopień ochrony - IP 54 |  |  |
| 25. | 2x przedłużacz bębnowy min. 15 mb, 4 gniazda, stopień ochrony IP 54, napięcie 230-250 V  |  |  |
|  | **Nagrzewnica olejowa:** |  |  |
| 26. | Moc grzewcza min. 21 kW |  |  |
|  | **Dodatkowe wyposażenie:** |  |  |
| 27. | Linki napinające: wytrzymałe, odporne na rozciąganie i przetarcia |  |  |
| 28. | Zestaw szpil i śledzi właściwych dla kotwienia namiotu |  |  |
| 29. | Pokrowiec transportowy: odporny na warunki atmosferyczne, wyposażony w wygodne uchwyty |  |  |
| 30. | Zestaw naprawczy dla zastosowanych materiałów  |  |  |

Jednocześnie Oferent oświadcza, że:

1. Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta.
2. Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta (jeżeli dotyczy).
3. Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu RARS.
4. Towar musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
5. Towar musi posiadać instrukcję używania oraz opis towaru w zakresie: parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych towaru oraz informację co wchodzi w skład towaru.
6. Towar musi zostać dostarczony na certyfikowanych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.

………………………………………….……………………………..

Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta