|  |
| --- |
|  |

**GOGLE OCHRONNE – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Gogle niewentylowane spełniające wymagania normy EN 166.

2. Obudowa gogli wykonana z materiału umożliwiającego łatwe mycie oraz dezynfekcję, odpornego na popularne środki myjące i dezynfekcyjne.

3. Kształt obudowy ergonomiczny – zapewniający dopasowanie do twarzoczaszki - konstrukcja obudowy zawierająca elastyczny mostek nosowy oraz regulowane taśmy nagłowia.

4. Oprawa gogli na płaszczyznach styku ze skórą zaopatrzona w uszczelnienie zapewniające ochronę przed cieczami, pyłami, gazami oraz parami spełniająca wymagania określone symbolem min. „3”, „4” „5” i „9”.

5. Szybka o klasie optycznej 1 posiadająca typ soczewki 2C-1.2 pokryta od zewnątrz powłoką chroniącą przed zarysowaniem, od wewnątrz powłoką zabezpieczającą przed zaparowaniem spełniająca wymagania określone symbolami min. „K” i „N”.

6. Odporność mechaniczna gogli na poziomie min. B i T.

**Inne wymagania:**

1. Towar posiadający minimum **5 letni** okres trwałości określony przez producenta towaru.

2. Opakowanie bezpośrednie **(zawierające – 1 szt. towaru)** musi być wykonane w sposób   
i z materiału, który umożliwia jego przechowywanie bez pogorszenia jego jakości,   
co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar równy okresowi trwałości określonemu przez producenta towaru.

3. Opakowanie zbiorcze towaru musi być wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar równy okresowi trwałości określonemu przez producenta towaru.

4. Towar pochodzący z produkcji wykonanej nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed datą jego dostawy do magazynów Agencji.

5. Towar fabrycznie nowy.

6. Towar spełniający wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG dotyczącej indywidualnego wyposażenia ochronnego.

7. Towar zostanie dostarczony na certyfikowanych europaletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.