**Formularz zgłoszenia**

**Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego**

Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

**\*niepotrzebne skreślić**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS): |  |
| 2. | Adres Wykonawcy: |  |
| 3. | Telefon: |  |
| 4. | Mail: |  |
| 5. | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami *o ochronie danych osobowych* | TAK / NIE\* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. *o ochronie informacji niejawnych* w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE**\*** |
| 7.. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną **w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej** **(w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)** |  |
| 8. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie **złożony wniosek do Agencji** o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych **(w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)** |  |
| 9. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie  o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych **(w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6)** |  |
| 10. | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem  z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11. | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji |  |
| 12. | Wykaz osób wskazanych do kontaktów z Agencją (imię, nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

**1.Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy – ponton z silnikiem zaburtowym**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Termin realizacji przy założeniu jednorazowej dostawy od 1 do 10 sztuk (liczba miesięcy)** | **Termin realizacji przy założeniu jednorazowej dostawy od 10 do 20 sztuk (liczba miesięcy)** | **Termin realizacji przy założeniu jednorazowej dostawy od 20 do 30 sztuk (liczba miesięcy)** | **Termin realizacji przy założeniu jednorazowej dostawy od 30 do 40 sztuk (liczba miesięcy)** | **Termin realizacji przy założeniu jednorazowej dostawy od 40 do 50 sztuk (liczba miesięcy)** | **Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT**  **(zł) towaru** | **Stawka VAT (%)** | **Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT**  **(zł) towaru** | **Okres gwarancji**  **i rozszerzonej rękojmi *(liczony  w miesiącach)*** | **Nazwa i siedziba producenta**  **(kraj)** | **Miejsce produkcji**  **(kraj)** |
| Ponton  z silnikiem zaburtowym według specyfikacji określonej w „tabeli nr 3” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania**

**UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dane techniczne i inne parametry** | | **Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE** | **Szczegóły** |
| 1. **Informacja ogólna** | | | | |
| 1. | Ponton przystosowany do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych. Ponton musi spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej. Ponton winien spełniać warunki kategorii projektowej „C” wydaną przez Polski Rejestr Statków lub inną jednostkę klasyfikacyjną. |  | |  |
| 2. | Ponton, silnik zaburtowy oraz przyczepa muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, **produkcja w okresie 2025 r. - 2026 r. *(Proszę wskazać możliwość realizacji zgodnie z zaznaczeniem ilości realnej do wyprodukowania podanej w tabeli nr 2)*** |  | |  |
| 3. | Kolorystyka: czerwona. |  | |  |
| ***II.* Parametry konstrukcyjne pontonu** | | | | |
| 1. | Kadłub | | | |
| 1.1. | Długość minimalna **4,5 m *(Proszę wpisać wymiary w polu szczegóły),*** |  | |  |
| 1.2. | Szerokość minimalna pontonu: **1,80 m *(Proszę wpisać wymiary w polu szczegóły),*** |  | |  |
| 1.3. | Konstrukcja ze sztywnym dnem typu **RIB**, |  | |  |
| 1.4. | Konstrukcja dostosowana do montażu osprzętu dodatkowego (anteny, sygnały dźwiękowe, oświetlenie robocze i nawigacyjne, akustyczno optyczne urządzenie ostrzegawcze), |  | |  |
| 1.5. | Kadłub musi być przystosowany do napędu silnikiem zaburtowym o napędzie śrubowym (płyta pawężowa pod silnik), |  | |  |
| 1.6. | Ilość miejsc: minimum **8 osób** (łącznie ze sternikiem), |  | |  |
| 1.7. | Pokład płaski, sztywny i antypoślizgowy. |  | |  |
| 2. | Komora wypornościowa | | | |
| 2.1. | Komora wypornościowa wykonana z Hypalonu |  | |  |
| 2.2. | Każda komora wypornościowa wyposażona w zawór do napełniania oraz nadmiarowy ***(proszę podać liczbę komór w polu szczegóły),*** |  | |  |
| 2.3. | Komory wyposażone w torby/kieszenie z Hypalonu |  | |  |
| 2.4. | Łaty przeciwpoślizgowe na tubach wypornościowych. |  | |  |
| ***III.* Wyposażenie** | | | | |
| 1. | Po obu stronach pontonu, na zewnątrz muszą być zamontowane linki życia, |  | |  |
| 2. | Odboje gumowe zamontowane dookoła pontonu, |  | |  |
| 3. | Knagi lub uchwyty cumownicze na dziobie **- 2 szt.** i rufie – **2 szt.,** |  | |  |
| 4. | Konsola sternika wyposażona w ster z manetką, stacyjkę, wskaźnik: prędkości, poziomu paliwa, owiewkę, reling, gniazda zapalniczki i USB-C 12V, oraz inne urządzenia, uchwyty i przyciski sterujące, |  | |  |
| 5. | W tylnej części kadłuba musi być zamontowana konstrukcja pod belkę oświetleniową, mieszcząca:  - oświetlenie nawigacyjne,  - minimum dwa reflektory horyzontalne do oświetlenia pola przed pontonem wykonane w technologii LED,  - jeden reflektor skierowany do tyłu pontonu.  Oświetlenie odporne na wilgoć minimum IP 67. |  | |  |
| ***IV.* Wymagania techniczne dla jednostki napędowej, instalacji paliwowej oraz elektrycznej:** | | | | |
| 1. | Silnik produkcji UE / UK/ Japonia /USA/Korea Południowa ***(Proszę wskazać w polu „Szczegóły”),*** |  | |  |
| 2. | Silnik zaburtowy o zapłonie iskrowym, czterosuwowy o mocy min. **50 KM,**  Moc silnika dostosowana do wagi i gabarytów pontonu.  Musi posiadać bieg na przód, neutralny, wsteczny. |  | |  |
| 3. | Silnik musi być wyposażony w rozrusznik elektryczny załączany stacyjką z konsoli sterowniczej. Kluczyki (komplet) do stacyjki z brelokiem niezatapialnym, |  | |  |
| 4. | Unieruchomienie silnika za pomocą zrywki, |  | |  |
| 5. | Silnik zamontowany i wyregulowany, zalane płyny eksploatacyjne - gotowy do użycia, |  | |  |
| 6. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, |  | |  |
| 7. | Śruba napędowa zabezpieczona osłoną, |  | |  |
| 8. | Dedykowana śruba zapasowa w komplecie, |  | |  |
| 9. | Tabliczka znamionowa zawierająca oznakowanie CE, |  | |  |
| 10. | Ponton musi być wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności minimum **50 l** umieszczony w bakiście zatankowany do poziomu 5 litrów, |  | |  |
| 11. | Przewód paliwowy łączący silnik ze zbiornikiem zakończony szybkozłączami. Na przewodzie zamontowana ręczna pompka paliwa (gruszka), |  | |  |
| 12. | Instalacja elektryczna zabezpieczona przed dostępem wody (minimum IP67) z zainstalowaną skrzynką bezpieczników, |  | |  |
| 13. | Akumulator o odpowiednich parametrach, zabezpieczony przed przemieszczaniem (mocowanie do pontonu) ***(Proszę podać pojemność akumulatora w polu „Szczegóły”).*** |  | |  |
| ***V.* Wyposażenie dodatkowe pontonu:** | | | | |
| 1. | Kotwica z linką składana stosowna do wielkości i ciężaru pontonu – 2 szt., |  | |  |
| 2. | Lina cumownicza z tworzywa sztucznego niezatapialna o średnicy minimum 12 mm oraz długości minimum 12 m - 1 szt., |  | |  |
| 3. | Pompa zęzowa, zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym, |  | |  |
| 4. | Pagaje – 2 szt., |  | |  |
| 5. | Bosak teleskopowy o długości min. 2 m z mocowaniem, |  | |  |
| 6. | Pompa z napędem elektrycznym umożliwiająca napełnienie komór wypornościowych do stanu gotowości, możliwość pracy zarówno  w instalacji 12V DC jak i 230 AC, |  | |  |
| 7. | Koło ratunkowe z atestem oraz wyposażone w nietonącą linkę o średnicy 8 -11 mm i długości 30 m, zamontowane na pontonie zabezpieczone przed wypadnięciem w trakcie transportu – 2 szt., 1 koło wyposażone w pławkę świetlną zasilaną baterią i niegasnącą w wodzie , |  | |  |
| 8. | Rzutka ratunkowa z uchwytem, zamontowana na pontonie, zabezpieczona przed wypadnięciem w trakcie transportu, |  | |  |
| 9. | Kamizelki ratunkowe – 8 szt. z atestem. tj.:   * - rozmiar XS – 1 szt., * - rozmiar M – 2 szt., * - rozmiar L – 2 szt., * - rozmiar XL – 2 szt., * - rozmiar XXL – 1 szt. |  | |  |
| 10. | Pasy transportowe min 50 mm wraz z napinaczem dostosowane do zabezpieczenia pontonu do transportu oraz silnika - 3 szt. |  | |  |
| 11. | Gaśnica typu ABC min. 2 kg środka gaśniczego zamontowana na pokładzie pontonu – 1 szt. |  | |  |
| 12. | Reflektor (szperacz) przystosowany do pracy na pontonie o poziomie światła min. 2000 lumenów, podłączany do gniazdka zapalniczki  z przewodem spiralnym – 1 szt. |  | |  |
| 13. | Apteczka medyczna – 1 szt. |  | |  |
| 14. | Dedykowana plandeka okryciowa zabezpieczająca podczas składowania i transportu, |  | |  |
| 15. | Dedykowany zestaw naprawczy – 1 kpl. |  | |  |
| ***VI. Przyczepa (podwozie jezdne)*** | | | | |
| 1. | Opony bezdętkowe wielosezonowe (M+S) na felgach stalowych, co najmniej 14", |  | |  |
| 2. | Dyszel z regulowaną wysokością sprzęgu, kołem manewrowym i hamulcem postojowym, |  | |  |
| 3. | Zaczep oczkowy DIN 40 z opcją wymiany na kulowy (zaczep kulowy w komplecie), |  | |  |
| 4. | Kliny pod koła - 2 szt. |  | |  |
| 5. | Układ hamulcowy zgodny z przepisami ruchu drogowego umożliwiający prawidłowe hamowanie przyczepy (o ile jest wymagany), |  | |  |
| 6. | Koło zapasowe, |  | |  |
| 7. | Klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, |  | |  |
| 8. | Instalacja elektryczna z oświetleniem, zgodna z przepisami prawo o ruchu drogowym, z możliwością podłączenia zasilania 12/24V, |  | |  |
| 9 | Instalacja elektryczna przyczepy szczelna IP68 – możliwość wjazdu do wody, |  | |  |
| 10. | Adapter wtyczki przyczepy 7/13 pin . |  | |  |
| ***VII.* Przeglądy i konserwacje pontonu, przyczepy, jednostki napędowej:** | | | | |
| 1. | W okresie gwarancji Wykonawca raz w roku będzie dokonywał przeglądów i czynności konserwacyjnych, swoim staraniem i na swój koszt obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd w terminach i zakresie określonym w instrukcji, |  | |  |
| 2. | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące(a) serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta pontonu, przyczepy oraz jednostki napędowej. ***(Proszę uzupełnić w pkt 4-6 niniejszego załącznika str. 8)*** |  | |  |
| 3. | Wykonawca nieodpłatnie przeprowadzi szkolenie dla pracowników Agencji w zakresie eksploatacji pontonu i silnika wraz z przyczepą.  Przedmiotowe szkolenie zakończy się wydaniem stosownych zaświadczeń. |  | |  |
| ***VIII. Gwarancja:*** | | | | |
| 1. | Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi na silnik: co najmniej:  **60 miesięcy,** |  | |  |
| 2. | Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi dla komór wypornościowych pontonu oraz kadłuba : co najmniej **60 miesięcy,** |  | |  |
| 3. | Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi na przyczepę: co najmniej **60 miesięcy.** |  | |  |
| ***IX. Deklaracje, dokumenty, znak CE, rejestracja :*** | | | | |
| 1. | Deklaracja zgodności WE, |  | |  |
| 2. | Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji przyczepy, |  | |  |
| 3. | Tabliczka znamionowa ze znakiem CE, |  | |  |
| 4. | Piktogramy informacyjne oraz bezpieczeństwa na pontonie, przyczepie oraz silniku, |  | |  |
| 5. | Instrukcja obsługi pontonu, silnika oraz wyposażenia w języku polskim – w wersji papierowej dołączona do każdego pontonu i w wersji elektronicznej, |  | |  |
| 6. | Instrukcja przechowywania w języku polskim w formie papierowej uwzględniająca m.in: długotrwały okres przechowywania bez eksploatacji. |  | |  |
| 7. | Dokumenty gwarancyjne w języku polskim, |  | |  |
| 8. | Uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej. |  | |  |
| 9. | Lista ukompletowania |  | |  |

**3.Tabela nr 4: Podstawowe informacje dotyczące silnika zaburtowego:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Silnik Zaburtowy o mocy……… KM*** |
| *Producent silnika* |  |
| *Typ silnika* |  |
| *Pojemność silnika* |  |
| *Ilość cylindrów* |  |
| *Alternator:* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4. Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis pontonu ( nazwa i adres ):**   1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |
|  | **5. Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis silnika ( nazwa i adres ):**  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |

|  |
| --- |
| **6. Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis przyczepy ( nazwa i adres ):**   1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |

Niniejszym oświadczam, że:

* posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
* prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotu rozeznania;
* znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
* posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;
* w stosunku do nas nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
* nie jesteśmy obecnie w rozumieniu prawa upadłościowego:

1. dłużnikiem niewypłacalnym;
2. uważani za dłużnika niewypłacalnego;
3. podmiotem w stosunku do którego oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości z przyczyn wskazanych w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 614);

* zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016);
* w okresie ostatnich **3 lat** zrealizowaliśmy co najmniej **3 zamówienia** na dostawę łącznie minimum **15 szt.** pontonów z silnikiem zaburtowym.

…………………………………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy