Warszawa, 05.11.2020 r.

Biuro Zakupów

BZ.261.79.2020

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
 elektrycznych wózków platformowych – znak sprawy: BZ.261.79.2020*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ.

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza koła o średnicy 550 mm?

**Odpowiedź:**

Dla zadania nr 1, 2 i 3 Zamawiający nie dopuszcza, dla Zadania nr 4 i 5 Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie wózków wyposażonych w wycieraczkę przedniej szyby, ale bez spryskiwacza?

**Odpowiedź:**

Dla zadania nr 1, 2 i 3 Zamawiający nie dopuszcza, dla Zadania nr 4 i 5 Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3:**

W opisie dot. zadania nr 4 Zamawiający określa "Podnośnik hydrauliczny 3-stronny" - czy Zamawiający ma na myśli dodatkowe wyposażenie w postaci oddzielnego podnośnika, czy ma on zostać zamontowany pod skrzynią ładunkową i umożliwiać jej podnoszenie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający ma na myśli podnośnik hydrauliczny napędzany elektrycznie pod skrzynią ładunkową umożliwiający trzystronne opróżnianie skrzyni ładunkowej.

**Pytanie nr 4:**

W opisie dot. zadania nr 4 Zamawiający określa "Nakładki siatkowe na burty", proszę o doprecyzowanie, czy skrzynia ładunkowa ma posiadać burty wykonane z siatki o wysokości co najmniej 350 mm, czy nakładki siatkowe mają stanowić dodatkową zabudowę wykonaną ponad burtami z aluminium o wysokości co najmniej 350 mm? Jeżeli tak, proszę o wskazanie wymiarów zabudowy siatkowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający ma na myśli burty pełne o wysokości co najmniej 350 mm otwierane z trzech stron, a nakładki siatkowe mają stanowić dodatkową zabudowę wykonaną ponad burtami z możliwością szybkiego montażu oraz demontażu, wysokość minimalna 350 mm, maksymalna taka, aby burty nie wystawały ponad dach kabiny.

**Pytanie nr 5 ( do zadania nr 2):**

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, zadanie nr 2 podaje rodzaj ogumienia bezdętkowe 23x5. Ogumienie bezdętkowe nie występuje w takim opisie rozmiarowym. Prawidłowe oznaczenie ogumienia bezdętkowego, stosowane w pojazdach tego typu to 175R14C. Proszę o skorygowanie zapisów SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opony bezdętkowe pneumatyczne 175R14C.

**Pytanie nr 6 ( do zadania nr 4):**

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w silnik AC prądu zmiennego o mocy 10kW?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza pojazd z silnikiem AC o mocy 10 kW.

**Pytanie nr 7 ( do zadania nr 4):**

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z hamulcami bębnowymi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza pojazd z hamulcami bębnowymi.

**Pytanie nr 8 ( do zadania nr 4):**

Czy dopuszczalny jest silnik prądu przemiennego 7,5kW AC (w SIWZ jest podany silnik 4,5-6kW AC)?

**Odpowiedź:**

Tak, dopuszcza się silnik AC 7,5 kW.

**Pytanie nr 9 ( do zadania nr 4):**

Czy dopuszczalne są koła pneumatyczne 12-calowe? (W SIWZ podane są koła 13 lub 14-calowe).

**Odpowiedź:**

Tak, dopuszcza się koła 12 calowe.

**Pytanie nr 10 ( do zadania nr 4):**

W przypadku zastosowania akumulatorów bezobsługowych żelowych zbędne jest stosowanie systemu uzupełniania wody. Czy dopuszczalne jest zastosowanie akumulatorów żelowych o pojemności powyżej 250Ah?

**Odpowiedź:**

Tak, dopuszcza się zastosowanie baterii żelowej o pojemności co najmniej
250 Ah.

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w następującym zakresie:

1. W rozdziale XVII *Opis przedmiotu przygotowania oferty* pkt. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

7. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana
w zamkniętą kopertę opatrzoną pieczęcią wykonawcy (lub nazwą
i adresem wykonawcy) i oznaczona:

**„Oferta na dostawę elektrycznych wózków platformowych– znak sprawy: BZ.261.79.2020 – Zadanie nr ………**

**NIE OTWIERAĆ PRZED 10.11.2020 r. GODZ. 12:30”**

***Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!***

1. W rozdziale XIX *Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia* pkt 1 i 3 otrzymują następujące brzmienie:
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj: **Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa**, recepcja, 11 piętro, w terminie do dnia **10.11.2020 r.** do godziny **12:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.11.2020 r. o godzinie 12:30** w **Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa**, sala konferencyjna, 11 piętro.
4. Do wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) wprowadza się załącznik nr 3
 o nazwie „Wytyczne Bezpieczeństwa Informacji dla kontrahentów
 i jednostek zewnętrznych”
5. Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje
 następujące brzmienie – załącznik do pisma.
6. Załącznik nr 2 – 2d ( Formularz ofertowy) otrzymuje następujące brzmienie
 – załącznik do pisma.