Warszawa, dnia 06.11.2020 r.

Biuro Zakupów

BZ.261.80.2020

**Do Wykonawców**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wózków widłowych wysokiego podnoszenia – znak sprawy: BZ.261.80.2020*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie wózków z silnikami o mocy 37,4kW, spełniające pozostałe wymagania, tzn. silnik Stage V fabrycznie przystosowany do zasilania wyłącznie gazem LPG, wydech poziomy, katalizator spalin?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadań 1,2,3:

Czy moc silnika może wynosić min 44kW?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w OPZ – moc silnika minimum 46 kW.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadań 1,2,3:

Czy wózki mogą być wyposażone opcjonalnie w przesuw zawieszany zamiast zintegrowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza przesuwu zawieszanego.

Pytanie nr 4 – dotyczy zadań 1,2,3:

Czy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 2 dla wszystkich części zamówienia nie wkradł się błąd? np. Cyt. „bezpłatne wykonywanie zalecanych przez producenta i DT w określonych terminach wszelkich przeglądów w tym konserwacyjnych\*, regulacji i wymiany części zamiennych nie podlegających gwarancji producenta przez okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę, realizowanych w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Komorowie, będącej miejscem pracy wózka”.

Nie ma możliwości by w okresie gwarancji bezpłatnie wymieniać części, które tej gwarancji nie podlegają.

Prosimy o zmianę zapisu na:

„Bezpłatne wykonywanie zalecanych przez producenta i DT w określonych terminach wszelkich przeglądów w tym konserwacyjnych\*, regulacji i wymiany części zamiennych podlegających gwarancji producenta przez okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę, realizowanych w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Komorowie, będącej miejscem pracy wózka.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia w zapis w zadaniach 1, 2 i 3 w następujący sposób:

„Bezpłatne wykonywanie zalecanych przez producenta i DT w określonych terminach wszelkich przeglądów w tym konserwacyjnych\*, regulacji i wymiany części zamiennych podlegających gwarancji producenta przez okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę, realizowanych w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w ………….., będącej miejscem pracy wózka.”

Pytanie nr 5 – dotyczy zadania 3:

Parametr wysokość podnoszenia – cyt. Wysokość podnoszenia nie większa niż 4900 mm” Czy mamy przez to rozumieć iż dopuszcza się zaproponowanie wózka wyposażonego w maszt o wysokości donoszenia np. 4300 lub 4700 mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w maszt o wysokości donoszenia 4300 mm lub 4700 mm.