**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Informacje ogólne:

* rodzaj zamówienia: dostawa;
* przedmiot zamówienia: gogle ochronne;
* kod CPV: 33735100-2.

1. Specyfikacja towaru:

* obudowa wykonana z materiału umożliwiającego łatwe mycie oraz dezynfekcję, odpornego na popularne środki myjące i dezynfekcyjne;
* kształt obudowy ergonomiczny – zapewniający dopasowanie do twarzoczaszki, konstrukcja obudowy zawierająca elastyczny mostek nosowy;
* gogle powinny być zaopatrzone w regulowane taśmy nagłowia;
* oprawa gogli na płaszczyznach styku ze skórą zaopatrzone w uszczelnienie zapewniające ochronę przed cieczami, pyłami, gazami oraz parami spełniająca wymagania określone symbolem min. „3”, „4” i „5”;
* szybka o klasie optycznej 1 pokryta od zewnątrz powłoką chroniącą przed zarysowaniem, od wewnątrz powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem spełniająca wymagania określone symbolami min. „K” i „N”;
* konstrukcja gogli oraz kształt obudowy powinny umożliwiać założenie na okulary korekcyjne.

1. Wymagania dodatkowe:

* opakowanie bezpośrednie (jednostkowe) zawierające 1 szt. towaru jak również opakowanie zbiorcze (pudło kartonowe) wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi trwałości towaru określonym przez producenta;
* towar pochodzący z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz posiada   
  co najmniej 5 letni okres trwałości określony przez producenta towaru;
* towar musi spełniać wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG dotyczącej indywidualnego wyposażenia ochronnego;
* towar posiada ważną deklarację zgodności EC/CE/WE, certyfikat badania typu WE oraz instrukcję użytkowania;
* towar zostanie dostarczony na nowych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.