Załącznik nr 1

**Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu przetargowym**

**Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty**

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa Oferenta |  |
| 2 | Adres Oferenta |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami *o ochronie danych osobowych* | TAK / NIE\* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. *o ochronie informacji niejawnych* w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE**\*** |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną **w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej** **(w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)** |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie **złożony wniosek do Agencji** o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych **(w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)** |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych **(w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6)** |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG)  lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki przetargu oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki przetargu |  |

Proszę o podanie danych dotyczących towaru zgodnie z poniższymi tabelami:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wyrobu** | **Rozmiar** | **Nazwa własna**  **typ/model** | **J.m.** | **Ilość, którą Oferent może dostarczyć do 31.05.2024 r.** | **Cena jednostkowa z podatkiem VAT za 1 sztukę**  **(zł)** | **Stawka VAT**  **(%)** | **Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach)** | **Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach)** | **Okres gwarancji na towar**  **(w miesiącach)** | **Nazwa producenta** | **Siedziba producenta, miejsce produkcji**  **(kraj)** | **Dostawa do magazynu zlokalizowanego:** |
| 1. | Łóżko polowe |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Składnica Agencji Rezerw Strategicznych wskazana przez RARS na terenie Polski |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabela: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY: Łóżko polowe** | **SPEŁNIA (TAK) /**  **NIE SPEŁNIA (NIE)** | **UWAGI** |
| 1. | Łóżko składane - trójdzielne, po rozłożeniu powinno być zabezpieczone przed samoczynnym złożeniem się. Zastosowane zabezpieczenie przed samoczynnym złożeniem się musi być elementem zintegrowanym z łóżkiem. Mechanizm blokujący łóżka wykonany z materiału zapewniającego odpowiednią wytrzymałość na naprężenia, odbezpieczenie mechanizmu możliwe do wykonania bez ingerencji siłowej oraz wykorzystania dodatkowych narzędzi |  |  |
| 2. | Rama łóżka wykonana z rur i/lub profili stalowych, zapewniających sztywność oraz wytrzymałość łóżka pozwalająca na obciążenie min. 140 kg. Konstrukcja łóżka oparta na trzech nogach, z czego każda noga łóżka biegnąca na całej szerokości łóżka lub wsparta na sześciu nogach, każda para nóg połączona i wzmocniona poziomą poprzeczką. |  |  |
| 3. | Wszystkie rury i/lub profile łóżka malowane lakierem proszkowym, poliestrowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz na promieniowanie UV. Średnica rury min. 22 mm. |  |  |
| 4. | Rama łóżka powinna być połączona z leżyskiem za pomocą linki elastycznej o grubości min. 8 mm, w oplocie polipropylenowym. |  |  |
| 5. | Zagłówek łóżka z możliwością regulacji (minimum 5-stopniową). |  |  |
| 6. | Leżysko łóżka jednoczęściowe, pozwalające na złożenie łóżka (wraz z ramą) bez demontażu, wykonane w całości z materiału łatwo zmywalnego i paroprzepuszczalnego, odpornego na zabrudzenia płynami ustrojowymi w kolorze jednolitym zielonym (khaki), tkanina poliestrowa, gęstość splotu 600 x 600, z możliwością regulacji twardości materaca poprzez zmianę naprężenia linki. |  |  |
| 7. | Łóżko polowe powinno spełniać nw. normy:  - PN-EN 597-1:2016-02  - PN-EN 597-2:2016-03 |  |  |
| 8. | Wnętrze leżyska wypełnione pianką poliuretanową niepalną o minimalnej gęstości T25 i grubości min. 20 mm. |  |  |
| 9. | Łóżko powinno posiadać atest PZH. |  |  |
| 10. | Nośność łóżka min. 140 kg |  |  |
| 11. | Długość całkowita łóżka nie mniejsza niż 210 cm, długość po złożeniu nie większa niż 90 cm |  |  |
| 12. | Szerokość całkowita łóżka nie mniejsza niż 75 cm, szerokość po złożeniu nie większa niż 80 cm |  |  |
| 13. | Wysokość całkowita łóżka min. 30 cm |  |  |
| 14. | Konstrukcja: stalowa. |  |  |
| 15. | Opakowanie - łóżka muszą być zapakowane w indywidualne pokrowce polipropylenowe zamykane na zamek błyskawiczny lub rzep, zabezpieczające produkt w trakcie składowania oraz umożliwiające łatwe przenoszenie łóżka, łóżko z pokrowcem powinno tworzyć komplet, kompletne łóżka powinny być pakowane w opakowanie zbiorcze - palety. |  |  |

**Niniejszym oświadczamy, że**

* Opakowanie bezpośrednie zawierające 1 szt. towaru (pokrowiec zamykany na zamek błyskawiczny lub rzep), wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania udzielonej przez Oferenta.
* Opakowanie zbiorcze europaleta do wysokości 2 m z towarem.
* Towar pochodzący z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do magazynu RARS.
* Grubość stali, z której będą wykonane rury i/lub profile łóżka polowego, nie może być cieńsza niż 1 mm.
* Towar będzie spełniał wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

………………………………………………………………………….

podpis osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta