**Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu**

**Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty**

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa Oferenta  |  |
|  | Adres Oferenta |  |
|  | Telefon |  |
|  | Faks/E-mail  |  |
|  | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami *o ochronie danych osobowych* | TAK / NIE\* |
|  | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. *o ochronie informacji niejawnych* w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE**\*** |
|  | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną **w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej** **(w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)** |  |
|  | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie **złożony wniosek do Agencji** o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych **(w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)** |  |
|  | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych **(w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6)**  |  |
|  | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki postępowania oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
|  | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki postępowania |  |

*\* niepotrzebne skreślić*

Proszę o podanie danych dotyczących towaru zgodnie z poniższą tabelą.

**Tabela nr 1: Dostawa namiotów do dekontaminacji wraz z wyposażeniem.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wyrobu** | **Rozmiar** | **Nazwa własna****typ/model** | **J.m.** | **Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dn. 31.10.2024 r.**  | **Cena jednostkowa z podatkiem VAT****(zł)** | **Stawka VAT****(%)** | **Wartość ogółem z podatkiem VAT****(zł)** | **Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach)** | **Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach)** | **Nazwa producenta**  | **Siedziba producenta****(kraj)** | **Miejsce produkcji (kraj)** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Namiot do dekontaminacji wraz z wyposażeniem  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **SPEŁNIA (TAK) /****NIE SPEŁNIA (NIE)** | **UWAGI** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **kabina 1-segmentowa pneumatyczna**  |  |  |
| 1. | minimalne wymiary po rozstawieniu: długość 2 m, szerokość 2 m, wysokość 2,5 m;   |  |  |
| 2. | możliwość dekontaminacji z zewnątrz przez specjalne rękawy;  |  |  |
| 3. | stelaż kabiny wykonany z tkaniny poliestrowej, powleczonej obustronnie kauczukiem chloroprenowym, w ciemnym kolorze, maskującym (odcienie szarości/czerni/zieleni), o gramaturze min. 715 g/m2, odporność termiczna min. od – 40 do +80° C; |  |  |
| 4. | tkanina wykorzystana do produkcji stelaża kabiny powinna być trudnopalna i samogasnąca, wg. normy PN-EN-ISO-6940 oraz wodoszczelna na poziomie min. 90 cm H2O/2h wg. normy PN-EN-1734; |  |  |
| 5. | wymienne dno kabiny w ciemnym kolorze, maskującym (odcienie szarości/czerni/zieleni), przypinane do dolnej dętki stelaża, wykonane z polichlorku winylu, tkanina o gramaturze min. 610 g/m2;  |  |  |
| 6. | głębokość basenu z przypinanym dnem min. 18 cm; |  |  |
| 7. | zasłona kabiny w kolorze białym, wymienna, wykonana z tkaniny polietylenowej o gramaturze min. 215 g/m2, odporność termiczna min. od – 40 do +80° C, stabilizacja UV min. 300 KLY;  |  |  |
| 8. | każda kabina standardowo wyposażona co najmniej w zestaw naprawczy, komplet szpilek i śledzi oraz pokrowiec; |  |  |
|  | **myjka wysokociśnieniowa bez funkcji podgrzewania wody**  |  |  |
| 9. | wydajność pompy min. 350 l/h o ciśnieniu do min. 80 barów; |  |  |
| 10. | umożliwia zasysanie środka do dekontaminacji z pojemnika montowanego na lancy; |  |  |
|  | **myjka wysokociśnieniowa z funkcją podgrzewania wody**  |  |  |
| 11. | wydajność pompy min. 400 l/h o ciśnieniu do min. 130 barów; |  |  |
| 12. | podgrzewacz umożliwia podgrzanie wody do min. 75 °C; |  |  |
| 13. | zasysanie środka do dekontaminacji ze specjalnego zbiornika; |  |  |
|  | **pompa zatapialna**  |  |  |
| 14. | moc maksymalna min. 280 W; |  |  |
| 15. | wydajność maksymalna min. 100 l/min; |  |  |
| 16. | pompa zanurzeniowa, zbiera i wypompuje ciecz do poziomu ok. 3 mm; |  |  |
|  | **długość standardowa przewodów doprowadzających roztwory** |  |  |
| 17. | ze zbiornika do myjki: min. 5 m; |  |  |
| 18. | od myjki do kabiny: min. 1 m; |  |  |
| 19. | z kabiny do zbiornika na ścieki min. 5 m; |  |  |

Jednocześnie Oferent oświadcza, że:

1. Siedziba producenta/miejsce produkcji namiotów zlokalizowane jest na terenie Europy.
2. Opakowanie bezpośrednie towaru i zbiorcze będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi.
3. W czasie przechowywania towaru będącego przedmiotem dostawy **jest / nie jest\*** wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie długoletniego przechowywania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane należy wykonać następujące czynności:…………………………
4. W czasie użytkowania towaru będącego przedmiotem dostawy **jest / nie jest\*** wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie użytkowania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane należy wykonać następujące czynności:………………………………………………
5. Towar będzie pochodzić z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy Agencji.
6. Towar będzie dostarczony na certyfikowanych europaletach o maksymalnej wysokości 2 m towaru łącznie z paletą.
7. Towar będzie spełniał wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
8. Towar będzie posiadać instrukcję używania oraz opis towaru w zakresie: parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych towaru oraz informację co wchodzi w skład towaru.

\* niepotrzebne skreślić

………………………………………….……………………………..

Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta