**Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu**

**Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty**

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa Oferenta  |  |
|  | Adres Oferenta |  |
|  | Telefon |  |
|  | Faks/E-mail  |  |
|  | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami *o ochronie danych osobowych* | TAK / NIE\* |
|  | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. *o ochronie informacji niejawnych* w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE**\*** |
|  | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną **w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej** **(w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)** |  |
|  | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie **złożony wniosek do Agencji** o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych **(w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)** |  |
|  | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych **(w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6)**  |  |
|  | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki postępowania oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
|  | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki postępowania |  |

*\* niepotrzebne skreślić*

Proszę o podanie danych dotyczących towaru zgodnie z poniższą tabelą.

**Tabela nr 1: Dostawa namiotów do dekontaminacji wraz z wyposażeniem.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wyrobu** | **Rozmiar** | **Nazwa własna****typ/model** | **J.m.** | **Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dn.30.11.2024 r.**  | **Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł)** | **Stawka VAT****(%)** | **Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł)** | **Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach)** | **Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach)** | **Nazwa producenta**  | **Siedziba producenta****(kraj)** | **Miejsce produkcji (kraj)** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Namiot do dekontaminacji wraz z wyposażeniem  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **SPEŁNIA (TAK) /****NIE SPEŁNIA (NIE)** | **UWAGI** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **kabina 1-segmentowa pneumatyczna**  |  |  |
| 1. | minimalne wymiary po rozstawieniu: długość 2 m, szerokość 2 m, wysokość 2,5 m;   |  |  |
| 2. | możliwość dekontaminacji z zewnątrz przez specjalne rękawy;  |  |  |
| 3. | stelaż kabiny wykonany z tkaniny poliestrowej, powleczonej obustronnie kauczukiem chloroprenowym lub polichlorkiem winylu, w ciemnym kolorze, maskującym (odcienie szarości/czerni/zieleni), o gramaturze min. 650 g/m2, zakres temperatur użytkowania min. od – 30 do +70° C;  |  |  |
| 4. | tkanina wykorzystana do produkcji stelaża kabiny powinna być trudnopalna i samogasnąca, wg. normy PN-EN-ISO-6940 oraz wodoszczelna na poziomie min. 90 cm H2O/2h wg. normy PN-EN-1734; |  |  |
| 5. | wymienne dno kabiny w ciemnym kolorze, maskującym (odcienie szarości/czerni/zieleni), przypinane do dolnej dętki stelaża, wykonane z polichlorku winylu, tkanina o gramaturze min. 610 g/m2;  |  |  |
| 6. | głębokość basenu z przypinanym dnem min. 18 cm; |  |  |
| 7. | zasłona kabiny w kolorze białym, wymienna, wykonana z tkaniny polietylenowej o gramaturze min. 190 g/m2, zakres temperatur użytkowania min. od – 30 do +70° C, stabilizacja UV min. 300 KLY;  |  |  |
| 8. | każda kabina standardowo wyposażona co najmniej w zestaw naprawczy, komplet szpilek i śledzi oraz pokrowiec; |  |  |
|  | **myjka wysokociśnieniowa bez funkcji podgrzewania wody**  |  |  |
| 9. | wydajność pompy min. 350 l/h o ciśnieniu do min. 80 barów; |  |  |
| 10. | umożliwia zasysanie środka do dekontaminacji z pojemnika montowanego na lancy myjki; |  |  |
|  | **myjka wysokociśnieniowa z funkcją podgrzewania wody**  |  |  |
| 11. | wydajność pompy min. 400 l/h o ciśnieniu do min. 130 barów; |  |  |
| 12. | podgrzewacz umożliwia podgrzanie wody do min. 75 °C; |  |  |
| 13. | zasysanie środka do dekontaminacji ze specjalnego zbiornika; |  |  |
|  | **pompa zatapialna**  |  |  |
| 14. | moc maksymalna min. 280 W; |  |  |
| 15. | wydajność maksymalna min. 100 l/min; |  |  |
| 16. | pompa zanurzeniowa, zbiera i wypompuje ciecz do poziomu ok. 3 mm; |  |  |
|  | **długość standardowa przewodów doprowadzających roztwory** |  |  |
| 17. | ze zbiornika do myjki: min. 5 m; |  |  |
| 18. | od myjki do kabiny: min. 1 m; |  |  |
| 19. | z kabiny do zbiornika na ścieki min. 5 m; |  |  |

Jednocześnie Oferent oświadcza, że:

1. Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta.
2. Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta (jeżeli dotyczy).
3. Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu RARS.
4. Towar musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
5. Towar musi posiadać instrukcję używania oraz opis towaru w zakresie: parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych towaru oraz informację co wchodzi w skład towaru.
6. Towar musi zostać dostarczony na euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.

\* niepotrzebne skreślić

………………………………………….……………………………..

Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta