**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia – śpiwór**

1. Śpiwór 3-sezonowy
2. Materiał zewnętrzny:

* 100% poliamid (nylon)
* mocny splot rip-stop

1. Podszewka wewnętrzna:

* 100% poliester

1. Wypełnienie:

* PrimaLoft lub wypełnienia mu pokrewne, 100% poliester, o dużych zdolnościach do kompresji, ze spiralnie skręconych mikrowłókien ciętych, przepuszczających parę wodną lub Polarguard lub wypełnienia mu pokrewne (z ciągłych włókien poliestrowych)
* budowa wielowarstwowa, warstwy przeplatane
* zastosowanie przeszyć (komór), zapobiegających niepożądanemu przesuwaniu się wypełnienia

1. Kształt:

* mumia z kapturem regulowanym ściągaczem

1. Wyposażenie:

* kołnierz w okolicy ramion
* kieszeń wewnątrz śpiwora
* w zestawie worek transportowy, kompresyjny
* wszyte pętle do suszenia lub przechowywania na wieszaku

1. Wymiary:

* całkowita długość śpiwora:
* 215 cm; + 10/-5 cm
* 195 cm; + 10/-5 cm
* szerokość śpiwora:
* górna: min. 80 cm
* dolna: min. 50 cm
* wymiary po spakowaniu: nie większe niż 55x35 cm

1. Waga bez pokrowca: nie więcej niż 1800 g
2. Zakresy temperatur wyznaczone na podstawie wyników testów przeprowadzonych w oparciu o normy EN 13537 lub ISO 23537:

* temperatura komfortu (T comfort): 0°C (lub niższa)
* temperatura graniczna (T limit): -5°C (lub niższa)
* temperatura ekstremalna (T extreme): -15°C (lub niższa)

1. Zamek:

* YKK Auto lock
* dwusuwakowy (dwukierunkowy)
* listwa zabezpieczająca lub system zapobiegający wcinaniu się zamka
* listwa ocieplająca wszyta na całej długości zamka
* przywieszki sznurkowe
* w obydwu wariantach długościowych: 50% śpiworów z zamkiem lewostronnym, 50% śpiworów z zamkiem prawostronnym (umożliwiające łączenie dwóch śpiworów ze sobą)

1. Kolor: khaki, granat, zieleń lub czerń
2. Dodatkowa wkładka docieplająca:

* wkładka wykonana z mikropolaru zwiększająca komfort cieplny o dodatkowe 5°C
* posiadająca zamek błyskawiczny z możliwością zrobienia koca
* waga: do 500 g
* dedykowana do danego modelu śpiwora
* wymiary po spakowaniu: max. 16x20 cm

**Inne wymagania:**

1. Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy Agencji,
2. Towar musi spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 12 grudnia   
   2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2021 r., poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
3. Towar lub tkanina, z której zostanie wykonany towar powinien posiadać Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 aktualny na dzień dostawy.
4. Każda sztuka towaru powinna posiadać wszytą metkę zawierającą   
   w szczególności poniższe informacje w języku polskim:

* określenie producenta,
* skład surowcowy towaru,
* rozmiar towaru,
* przepis prania i suszenia (konserwacji i czyszczenia),
* datę produkcji.